{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Selección","Desarrollos","SAG"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Selección","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,13],[5,2,11,12]]}
[]
[]
[null,"Utilidades para motocicletas"]
[]
[]
[null,null,"En esta hoja de cálculo se incluyen e incluyen dos utilidades para motocicletas. La primera sirve para  calcular la velocidad obtenida en cada relación de marcha en función de los desarrollos. La segunda sirve para verificar si el SAG de nuestra motocicleta se encuentra dentro de los parámetros aconsejables"]

{"sheet":"Desarrollos","index":1,"n_rows":31,"n_cols":17,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,4,28,5],[29,4,29,5],[30,4,30,5],[24,4,24,5],[1,1,1,5],[24,1,24,3],[4,13,4,14],[23,6,23,9],[1,6,1,11],[6,1,6,2],[13,1,13,2],[3,1,3,5],[24,6,24,8],[6,6,19,11],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[27,4,27,5]]}
[]
[null,"DESARROLLOS  ",null,null,null,null,"HUSQVARNA FE 350-2020"]
[]
[null," "]
[null,"Llanta: ",18,"Pulgadas",null,null,"Altura neumático",8,"cm.","Desarrollo: ",{"$f":"(((C5*2.54)+16)*3.1416)/100","v":1.93899552},"m. por vuelta",null,"Altura neumático:",null,8,"cm."]
[]
[null,"Eje primario",null,"Eje Secundario","Relación",null,"Se pueden modificar los valores de todos los recuadros en verde por los que correspondan en cada caso, se debe indicar la altura del balón del neumático trasero y la medida de la llanta trasera ya que el cálculo de velocidad se hace en función de las vueltas queda la rueda a las recoluciones por munuto que se indiquen en el recuadro correspondiente."]
[null,"Primaria:",24,73,{"$f":"$C$8/$D$8","v":0.32876712328767121}]
[]
[null,null,"Piñon","Corona","Relación"]
[null,"Secundaria-1:",14,51,{"$f":"C11/D11","v":0.27450980392156865}]
[null,"Secundaria-2:",13,52,0.25]
[]
[null,"Eje primario",null,"Eje secundario","Relación"]
[null,"1ª",14,32,0.4375]
[null,"2ª",16,26,0.61538461538461542]
[null,"3ª",20,25,0.8]
[null,"4ª",22,23,0.95652173913043481]
[null,"5ª",25,22,1.1363636363636365]
[null,"6ª",26,20,1.3]
[]
[null,null,null,"Velocidad a ",10000,"RPM"]
[]
[null,null,"Velocidad secundaria 1",null,null,null,"Velocidad Secundaria 2"]
[null,"Desarrollo",null,null,"Velocidad",null,"Desarrollo",null,null,"Velocidad"]
[null,null,"1ª",{"$f":"$E$8*$E$11*$E15*$K$5","v":7.6559855342465746E-2},{"$f":"(D26*$E$22*60)/1000","v":45.935913205479444},null,null,"1ª",{"$f":"$E$8*$E$12*$E15*$K$5","v":6.9724153972602732E-2},{"$f":"(I26*$E$22*60)/1000","v":41.834492383561646}]
[null,null,"2ª",{"$f":"$E$8*$E$11*$E16*$K$5","v":0.10768858773445733},{"$f":"(D27*$E$22*60)/1000","v":64.6131526406744},null,null,"2ª",{"$f":"$E$8*$E$12*$E16*$K$5","v":9.8073535258166492E-2},{"$f":"(I27*$E$22*60)/1000","v":58.844121154899888}]
[null,null,"3ª",0.13999516405479454,83.997098432876726,null,null,"3ª",0.12749559583561643,76.497357501369862]
[null,null,"4ª",0.16738552223942821,100.43131334365692,null,null,"4ª",0.15244038632519355,91.46423179511612]
[null,null,"5ª",0.19885676712328768,119.3140602739726,null,null,"5ª",0.18110169863013698,108.66101917808219]
[null,null,"6ª",0.2274921415890411,136.49528495342466,null,null,"6ª",0.20718034323287668,124.30820593972601]

{"sheet":"SAG","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}